|  |
| --- |
| **Eksploatacinių savybių deklaracija M9/2014****Deklaracija paruošta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011** |
| 1. Produkto tipo unikalus indentifikavimo kodas:
 | Akrilinis mozaikinis tinkas KLEIB M9 |
| 1. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:
 | Partijos numeris – ant pakuotės (pagaminimo data, partijos nr.)  |
| 1. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal darniąją techninę specifikaciją:
 | KLEIB M9 yra plonasluoksnis mozaikinis tinkas lauko ir vidaus darbams. Skirtas apsauginių ir dekoratyvinių tinko dangų įrengimui. Gali būti naudojamas ant kiekvieno mineralinio pagrindo, tokio kaip: cementinis ir cementinis-kalkinis tinkas, betonas, gipso kartono plokštės bei armuojančio sluoksnio apšiltinimo sistemose. Dėl didelio atsparumo pažeidimams ir nešvarumams rekomenduojamas pastatų cokolių, aptvarų elementų, laiptinių, koridorių, laukiamųjų bei kitų visuomeninių ir gyvenamųjų patalpų apdailai.  |
| 1. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
 | KLEIB sp. z o.o.Kolejova g. 15-1787-880 Brzešč KujavskiTelefonas: (54) 233 82 83Fax: (54) 252 28 70e-mail: biuro@kleib.pl[www.kleib.pl](http://www.kleib.pl)Pavadinimas KLEIB yra saugomas. |
| 1. Kai taikytina, įgalioto atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:
 | Netaikoma |
| 1. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
 | Sistema 4 |
| 1. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

LST-EN 15284:2010  | Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych atliko statybos produkto eksploatacinių savybių patikrinimą pagal sistemą 4 ir išdavė bandymų protokolą Nr.SB/257/13 |
| 1. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:
 | Netaikoma |
| 1. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija  |
| Vandens garų pralaidumas | Kategorija V2 | LST-EN 15284:2010 |
| Vandens įgeriamumas | Kategorija W2 |
| Sukibimas | 0,4 MPa |
| Patvarumas | NPD |
| Šilumos laidumo koeficientas(lentelės vertė) | 0,83 W/mK |
| Degumo klasė | B |

 |
| 1. **1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.**

**Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.** |
| Pasirašyta gamintojo vardu:Bogumil Torlop – gamybos direktorius |
| Brzešč Kujavski, 10.02.2014 | …………………………………………………………… (parašas) |

Vertimas tikras: .............................................................................................................................................